Forelesning 4 (Del 2.5)

* Flere fyper timere
  + Return time, mnkel på RPxx, etter IDxx
* Viktigheten av timer T0
* Selv om throughputen er veldig lav er «effichiencien» veldig høy
* (Fra forige forelesning) CAN\_FD
  + Kompatibelt med CAN, men raskere
    - All kontrolldata fotsetter likt, men datafeltet sendes med høyere hastighet
    - Lar deg beholde noe kompabilitet med gamle nettverk

Presentasjonene

* Gruppne skal vøre på tre personer
  + Papersene blir nuummerert (Den man helst vil ha, nest mest lyst på )
  + Det er OK med grupper på 2, men ikke foretrukket
  + => Det vil fære rundt 6-7 papers vi kan velge i.